



**BMC改LOGO方案操作说明**

**宁畅信息产业(北京)有限公司**

# 1、首先刷写文件中ima文件






刷新完成后可以看到固件更新栏中会出现“BMC默认配置导入/导出”选项




# 2、编辑json文件

打开文件中json格式文件（notepad或记事本），修改相应信息



1.注意相应位置信息，客户ID，用户名密码等；

LogoStatus和FWVersionStatus标识为1；



2.Customerlogo标识为1；

注意版本号不要进行改动；


# 3、定制Logo处理

1.Logo可自行制作，详见BMC定制化logo文档（注意BMC logo包括登录页logo和2导航栏logo两处，格式为png）；

2.也可提供logo AI源文件，由ID部门制作相应logo；

# 4、文件打包压缩


1.将登录页logo和导航栏logo分别命名为loginlogo.png和navlogo.png，与json文件放入一个文件夹




2.将文件夹压缩，**注意压缩包必须为tar格式且大小不能超过1M**（可以使用7z压缩软件）


# 5、BMC配置导入

1.将压缩包上传至BMC web







显示成功后刷新BMC web即可



可以看到刷新前后logo对比

# 6、维护注意事项

如果主板有其他的设置要求，需要删除该配置文件，修改后重新上传；

如果更换主板，需要删除已上传的配置文件；

